**Załącznik nr 2 do Formularz Oferty**

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** |
| **Chodnik** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-31  0815-03  analogia | Rozebranie chodników z kostki betonowej  23 | m2  *m2* | 23.000 |  |  |
| 2 | KNR 2-31  0814-01 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowo -cementowej  27 | m  m  m | 27.000 |  |  |
| 3 | KNR 2-01  0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 na gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m³ | 2.500 |  |  |
| 4 | KNR 2-31  0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m³ | 3.420 |  |  |
| 5 | KNR 2-31  0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 36.000 |  |  |
| 6 | KNR 2-31  0105-05 | Podsypka cementowo - piaskowa z zagęszczeniem ręcznym- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m² | 25.000 |  |  |
| 7 | KNR 2-31  0105-06 | Podsypka cementowo - piaskowa z zagęszczeniem ręcznym- za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 | m² | 25.000 |  |  |
| 8 | KNR 2-31  0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m² | 25.000 |  |  |
| 9 | Analiza indywidualna | Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej fi 150 mm wraz z robotami ziemnymi | m | 18.000 |  |  |
| 10 | KNR 2-31  0104-05 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 20.000 |  |  |
| 11 | KNR 2-31  0104-06 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm  Krotność =10 | m² | 20.000 |  |  |
| 12 | KNR 2-31  1406-02 | Regulacja pionowa studzienek | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: | zł |

**…………………………………………….**

**(podpis Wykonawcy)**